653

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 653
KOMBIINSTRUMENT (UHR/AUSSENTEMPERATUR/RADIO/FUNKTELEFON)
RAD06/NINAV1

4 | 0.35 | 47Z | SIGNAL AUSSENTEMPERATUR / DISPLAY
5 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
6 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
7 | 0.35 | 19E | STEUERUNG (-) FERNLICHT
8 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
9 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
12 | 0.35 | 34GD | SIGNAL EIN AUS 1 KOMMUNIKATION