645

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 645
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP

21 | 0.35 | 26BH | + LECTEUR BADGE
24 | 0.35 | 15M | COMMANDE- RELAIS LUNETTE DEGIVRANTEE
25 | 0.35 | 26BK | - LECTEUR BADGE
26 | 0.35 | 38ES | COMMANDE- TEMOIN CONDITIONNEMENT D'AIR
27 | 0.75 | 65A | COMMANDE+ FEUX STOP
28 | 0.5 | 24A | COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
29 | 0.35 | 80T | COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
30 | 0.35 | 38LP | COMMANDE MARCHE ARRET CONDITIONNEMENT D'AIR
32 | 0.35 | 38LQ | SIGNAL VITESSE 0 GROUPE MOTO-VENTILATEUR
34 | 0.5 | S | + SERVITUDE
35 | 0.35 | 64Q | COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
36 | 0.35 | 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
37 | 0.22 | 36C | SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
38 | 0.35 | 15A | COMMANDE TEMOIN LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
39 | 0.35 | 26BG | SIGNAL DATA UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE
40 | 0.35 | 26BD | SIGNAL SYNCHRONISATION UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE
22 | 0.35 | 38JV | COMMANDE RELAIS 2 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE
33 | 0.35 | 38JU | COMMANDE RELAIS 1 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE