1107

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 1107
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 0.5 | 4CV | ЭТАЛ. СИГ. ДАТ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТРАЕК.)
2 | 0.5 | 4BZ | ТЕСТ. СИГ. ДАТ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТР.)
3 | 0.5 | SP15 | "+ "ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
4 | 0.5 | 4CW | СИГН. ДАТЧ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТРАЕК.)
5 | 0.5 | 4CX | СИГН. ДАТЧ. ПОПЕРЕЧНЫХ УСК.
6 | 0.5 | 4CY | - ДАТЧ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТР.)>ПОП. УСК.