1524

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 1524
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА
EBASE/ABLAV CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.75 | SP17 | "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ > ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
2 | 0.5 | 4GJ | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА
3 | 0.75 | 65A | УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
4 | 0.75 | 65G | УПР. ФОНАРЯМИ СТОП-СИГНАЛА >РЕЛЕ
5 | 0.75 | SP17 | "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ > ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА