756

| KABELSTRANG HINTEN LINKS
X84

#### 756
STEUERGERÄT AIRBAGEINHEIT/GURTSTRAFFER
B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE B84,S84/DG/EQGPL/EBASE B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE

1 | 0.35 | 60D | + SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
2 | 0.35 | 60E | - SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
3 | 0.35 | 60AK | STEUERUNG (+) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
4 | 0.35 | 60AL | STEUERUNG (-) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
9 | 0.35 | 60CL | MASSE POSITION FAHRERSITZ
10 | 0.35 | 60BP | POSITIONSSIGNAL FAHRERSITZ
11 | 0.35 | 60DU | SIGNAL KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
12 | 0.35 | 60DV | MASSE KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
15 | 0.35 | 60AR | STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
16 | 0.35 | 60AS | STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
17 | 0.5 | 60BY | STEUERUNG + WINDOWAIRBAG FAHRERSEITE
18 | 0.5 | 60BZ | STEUERUNG - WINDOWAIRBAG FAHRERSEITE
19 | 0.5 | 60AV | STEUERUNG (+) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN FAHRERSEITE
20 | 0.5 | 60AW | STEUERUNG (-) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN FAHRERSEITE
27 | 0.35 | 60AG | SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN FAHRERSEITE
28 | 0.35 | 60AH | SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
37 | 0.35 | 60B | + SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
38 | 0.35 | 60C | -SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
39 | 0.35 | 60AZ | STEUERUNG+ GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
40 | 0.35 | 60BA | STEUERUNG- GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
41 | 0.5 | 60BG | STEUERUNG (+) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN BEIFAHRERSEITE
42 | 0.5 | 60BH | STEUERUNG (-) GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG HINTEN BEIFAHRERSEITE
43 | 0.35 | 60BB | STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
44 | 0.35 | 60BC | STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
45 | 0.5 | 60CA | STEUERUNG + WINDOWAIRBAG BEIFAHRERSEITE
46 | 0.5 | 60CB | STEUERUNG - WINDOWAIRBAG BEIFAHRERSEITE
61 | 0.35 | 60AF | SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR BEIFAHRERSEITE
62 | 0.35 | 60AJ | SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN BEIFAHRERSEITE
29 | 0.5 | 60AX | STEUERUNG (+) SEITENAIRBAG HINTEN LINKS
30 | 0.5 | 60AY | STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG HINTEN FAHRERSEITE
57 | 0.5 | 60BK | STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG HINTEN BEIFAHRERSEITE
58 | 0.5 | 60BL | STEUERUNG (+) SEITENAIRBAG HINTEN BEIFAHRERSEITE