R13

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R13
VERBINDUNGSSTECKER HINTEN LINKS/TÜR HINTEN LINKS
B84,S84 EPACK B84,S84 SUPCPE/EBASE

3 | 0.35 | 23C | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
3 | 0.5 | 23C | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
4 | 0.35 | 23D | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
4 | 0.5 | 23D | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
5 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
6 | 0.35 | 23K | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
7 | 0.35 | 23J | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
8 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
9 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
13 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
14 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
21 | 1.0 | 34A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
22 | 1.0 | 34B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
24 | 2.0 | BP87 | DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
25 | 2.0 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
26 | 0.5 | 20BG | SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN
27 | 0.5 | 20W | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG HINTEN
28 | 0.5 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
29 | 0.5 | 87A | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS
30 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
31 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN