645

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 645
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
TOUT TYPE

1 | 0.35 | 14S | SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
2 | 0.22 | 141H | SIGNAL LIGNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
3 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
4 | 0.22 | 141D | SIGNAL LIGNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
5 | 0.22 | 141N | SIGNAL COLONNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
6 | 0.5 | CANH | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN H
7 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
8 | 0.5 | 133B | SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9 | 0.22 | 141K | SIGNAL COLONNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
10 | 0.35 | 26AZ | SIGNAL CAN H VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE
11 | 0.22 | 141G | SIGNAL LIGNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
12 | 0.22 | 141C | SIGNAL LIGNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
13 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
14 | 0.22 | 141B | SIGNAL LIGNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
15 | 0.22 | 141L | SIGNAL COLONNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
16 | 0.5 | CANL | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN L
17 | 0.22 | 141M | SIGNAL COLONNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
18 | 0.5 | 133C | SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
19 | 0.22 | 141P | SIGNAL COLONNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
20 | 0.35 | 26BA | SIGNAL CAN L VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE