R2

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R2
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/HINTEN LINKS
DD

1 | 2.0 | BPR1 | DAUERSTROM ÜBER RELAIS
2 | 0.35 | 103A | STEUERUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG
3 | 0.35 | CPD | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
4 | 1.4 | 3N | +KRAFTSTOFFPUMPE
5 | 0.5 | 9P | STEUERUNG (+) NEBELSCHLUSSLEUCHTEN ABGESICHERT
6 | 0.35 | 79K | STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG LINKS
7 | 0.35 | 79L | STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG RECHTS
8 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
9 | 0.5 | LPD | + STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
10 | 0.75 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
11 | 0.75 | 65A | STEUERUNG (+) BREMSLICHT
12 | 0.5 | 64C | STEUERUNG BLINKER LINKS
13 | 0.5 | 64D | STEUERUNG BLINKER RECHTS
14 | 0.5 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
16 | 0.5 | 20S | STROMZUFUHR MOTOR HALBAUTOMATISCHE HECKKLAPPENVERRIEGELUNG
17 | 0.35 | 87A | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS
18 | 0.35 | 87B | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN RECHTS
19 | 0.5 | 87T | SIGNAL SCHALTER 1 RASTE HECKKLAPPE
20 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
21 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
22 | 1.0 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
23 | 0.5 | 20G | STEUERUNG ÖFFNEN MOTOR HECKKLAPPE
24 | 1.0 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
25 | 0.75 | 20BG | SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN
26 | 1.0 | 20W | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG HINTEN
27 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
28 | 0.35 | 13E | STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > ZEITSCHALTUNG
29 | 1.0 | 36A | STEUERUNG (+) HECKSCHEIBENWISCHER
30 | 0.22 | 36C | SIGNAL (-) SCHALTER ENDSTELLUNG HECKSCHEIBENWISCHER
31 | 0.5 | 4G | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
32 | 0.5 | 4H | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
33 | 0.5 | 4S | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
34 | 0.5 | 4T | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
35 | 3.0 | 15LP | STEUERUNG (+) HECKSCHEIBENHEIZUNG ABGESICHERT
36 | 0.35 | 3RD | SIGNAL VORRATGEBER FLÜSSIGGAS
37 | 0.35 | 3XC | - DRUCKGEBER STADTGAS
38 | 1.4 | 3VK | STEUERUNG MAGNETVENTIL FLÜSSIGGASTANK
39 | 0.5 | 3YB | SIGNAL 5 VOLT FLÜSSIGAS-VORRATGEBER
40 | 1.0 | 34A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
41 | 1.0 | 34B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
42 | 1.0 | 34C | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
43 | 1.0 | 34D | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
44 | 0.35 | 34AM | + ANTENNENVERSTÄRKER
51 | 0.22 | 41A | INFO (+) KRAFTSTOFFSTAND ZU KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGE
52 | 0.22 | 41B | - KRAFTSTOFFVORRATGEBER