260

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 260
SICHERUNGSKASTEN UND RELAISHALTERUNG FAHRGASTRAUM
CA,CAREG/ASRESP

5B | 5.0 | SP16 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT / SICHERUNGEN SPANNUNGSVERSORGUNG
1B | 2.5 | BP77 | PLUS BATTERIE ABGESICHERT > STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM
1C | 4.0 | SP16 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT / SICHERUNGEN SPANNUNGSVERSORGUNG
1D | 4.0 | BP11 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 1
1E | 4.0 | BP11 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 1
1F | 0.5 | SP15 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT SICHERUNG
1F | 0.75 | SP15 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT SICHERUNG
1G | 3.0 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
1H | 2.0 | SP17 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > SICHERUNG BREMSLICHT
1L | 1.4 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
1M | 2.0 | BP70 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION BEIFAHRERSEITE
1N | 2.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
1O | 3.0 | BP32 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG SIGNALHORN
1P | 1.4 | BP25 | DAUERSTROM ABGESICHERT HECKSCHEIBENWISCHER
1R | 3.0 | BP77 | PLUS BATTERIE ABGESICHERT > STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM
1S | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
1T | 3.0 | BP11 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 1
1U | 3.0 | BPS1 | DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERHEIT
1W | 2.0 | 15LP | STEUERUNG (+) HECKSCHEIBENHEIZUNG ABGESICHERT
2B | 0.5 | S | + ZUBEHÖR
2C | 4.0 | SP3 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > HEIZUNG/BELÜFTUNG
2D | 3.0 | BP87 | DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
2E | 1.0 | BP93 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SCHIEBEDACH
2G | 5.0 | SP16 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT / SICHERUNGEN SPANNUNGSVERSORGUNG
2L | 5.0 | BP12 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 2
2O | 5.0 | BP12 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 2
2S | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
2T | 2.0 | BPR1 | DAUERSTROM ÜBER RELAIS
2U | 3.0 | BP3 | DAUERSTROM ABGESICHERT ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
2W | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
2W | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
3B | 5.0 | BP12 | DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 2