247

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 247
TABLEAU DE BORD
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | 153A | SIGNAL CANH DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
4 | 0.35 | 153B | SIGNAL CANL DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
7 | 0.35 | 34DR | SIGNAL CANH RADIO
9 | 0.35 | 34DS | SIGNAL CANL RADIO
10 | 0.35 | 34GD | SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION
11 | 0.22 | 32A | SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
13 | 0.22 | 32B | SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
14 | 0.22 | 41B | - NIVEAU CARBURANT
15 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE