1513

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 1513
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ
EBASE/ABLAV CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

A1 | 0.35 | 79F | УПР. СИГН. ЛАМПОЙ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
A1 | 0.35 | 79F | УПР. СИГН. ЛАМПОЙ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
B1 | 0.35 | 79L | УПР. + РЕЛЕ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
B2 | 0.35 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
B3 | 0.35 | LPD | + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.