971

| CABLAGE MOTEUR
K4M760,K4M761

#### 971
MODULE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE "DP0"
BVA4

A1 | 0.75 | H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
B1 | 0.75 | 5BB | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6
C1 | 0.75 | 5U | +CAPTEUR PRESSION LIGNE
D1 | 0.75 | 5DA | SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
A2 | 0.5 | AP11 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE
B2 | 0.75 | 5DM | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4
C2 | 0.75 | 5W | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE
D2 | 0.75 | 5DB | SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
B3 | 1.0 | 5AU | +ELECTROVANNE DE SEQUENCE
C3 | 0.75 | 5V | - CAPTEUR PRESSION LIGNE
B4 | 0.75 | 5BC | - ELECTROVANNE DE PRESSION 1
B5 | 0.75 | 5DL | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
B6 | 1.0 | 5BX | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE
A7 | 0.75 | 5DK | - CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
B7 | 0.75 | 5AY | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4
B8 | 0.75 | 5AW | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2
B9 | 1.0 | 5AZ | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5
A10 | 0.75 | 5DG | SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B10 | 0.75 | 5AX | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3
A11 | 0.75 | 5DH | SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B11 | 0.75 | 5AV | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1
A12 | 0.75 | 5DJ | SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B12 | 1.0 | 5BA | +ELECTROVANNE DE MODULATION