R325

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R325
RACCORDEMENT HABITACLE / CABLAGE ALARME 2EME MONTE
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT DG CA,CAREG/SSESP

1 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
2 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
3 | 0.35 | 64Q | COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
3 | 0.35 | 64Q | COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
4 | 0.35 | 80T | COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
4 | 0.35 | 80T | COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL