247

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 247
TABLEAU DE BORD
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

17 | 0.35 | 79F | COMMANDE VOYANT SIEGE CHAUFFANT
20 | 0.35 | 27A | COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
21 | 0.5 | 30A | COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
25 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
27 | 0.22 | 41A | SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
29 | 0.35 | 80T | COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
30 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER