131

| CABLAGE PORTE ARRIERE GAUCHE
B84,S84

#### 131
COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE ARRIERE GAUCHE
EPACK EPACKP

A1 | 0.35 | 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
B1 | 0.35 | 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
A2 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
B2 | 0.35 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
A3 | 0.35 | 23K | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
B3 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE