325

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 325
COMMANDE SATELLITE RADIO
PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06/SSNAV RAD03/NINAV3 RAD06

2 | 0.22 | 34AT | SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
3 | 0.22 | 34AR | SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
4 | 0.22 | 34AU | SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
5 | 0.22 | 34AQ | SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
6 | 0.22 | 34AS | SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
7 | 0.22 | 34AP | SIGNAL L0 SATELLITE RADIO