CMP173

KRITERIEN | LANGBEZEICHNUNGEN KRITERIEN
--- | ---
ABS | ANTIBLOCKIERSYSTEM
ALEVA | FAHRZEUGLEUCHTEN + SCHEIBENWISCHERAUTOMATIK
BVA4 | AUTOMATIKGETRIEBE MIT VIER FAHRSTUFEN
BVM5 | FÜNF-GANG-SCHALTGETRIEBE
BVM6 | SECHS-GANG-SCHALTGETRIEBE
CTFDR | ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)
DD | RECHTSLENKUNG
DG | LINKSLENKUNG
LADECH | ENTLADUNGSLAMPEN
SALEVA | OHNE FAHRZEUGLEUCHTEN + SCHEIBENWISCHERAUTOMATIK
SCTFDR | OHNE ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)
SLDECH | OHNE ENTLADUNGSLAMPE