227

| CABLAGE FACE AVANT
X84

#### 227
PROJECTEUR GAUCHE
LADECH

2 | 0.5 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
3 | 1.0 | CPG | + FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
4 | 1.0 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
5 | 1.0 | RPG | +FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
6 | 0.5 | 103A | COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
7 | 0.5 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
8 | 0.5 | 64C | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
9 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
10 | 1.0 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE