169

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K9K728,K9K729

#### 169
ЭЛМАГН. КЛАП. РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

1 | 1.0 | 3FB2 | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
2 | 0.5 | 3GC | +ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
4 | 0.5 | 3JM | - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
5 | 0.75 | 3GB | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
6 | 0.5 | 3EL | СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ