R4

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R4
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/BEIFAHRERTÜR
X84 B84,S84/DG/SCTHAB X84 B84,S84/DG/CTHAB1,CTHAB2

1 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
2 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
3 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
4 | 0.35 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE
6 | 1.0 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
11 | 2.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
20 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
18 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
19 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR