141

| CABLAGE PORTE PASSAGER AVANT
X84

#### 141
CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE PASSAGER
B84,S84/DG/SCTHAB B84,S84/DG/CTHAB1,CTHAB2 B84,S84/DG/EPACK

A | 0.35 | 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
B | 0.35 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
C | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
D | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES