R301

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R301
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER
TN PRETEL/EBASE TN PRETEL/EPACK TOELEC/TOELEF -

11 | 0.35 | 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
12 | 0.35 | 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
1 | 0.35 | AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON
2 | 0.35 | 14S | SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
3 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
4 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
5 | 0.35 | XXXX | LIAISON VIDE
6 | 0.35 | AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON
7 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
8 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
9 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
10 | 0.35 | AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON