1374

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 1374
ANTENNE ERFASSUNG RENAULT CHIPKARTE KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERSEITE
B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 26AA | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
2 | 0.35 | 26AB | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
3 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
4 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS