645

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 645
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
TOUT TYPE

3 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
4 | 0.35 | 26AR | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTE COFFRE VEHICULE SANS CLE NIVEAU 2
5 | 0.5 | 20G | COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
6 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES PASSAGER VEHICULE SANS CLE
13 | 0.35 | 39G | COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
14 | 0.35 | 39H | COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
15 | 0.35 | 20AH | SIGNAL ETAT LUNETTE OUVRANTE
16 | 0.35 | 20J | OUVERTURE MOTEUR LUNETTE