133

| ЭЛПРОВ. ДВЕРИ ПЕРЕДН. ПАСС.
X84

#### 133
КЛАВИША УПР. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

A1 | 0.35 | 22B | УПР. ОПУСК. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
B1 | 0.35 | 22D | УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 2, ПЕР. СТКЛПОД.
A2 | 0.35 | 22A | УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
B2 | 0.35 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
A3 | 0.35 | 22C | УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 1, ПЕР. СТКЛПОД.
B3 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.