971

| KABELSTRANG MOTOR
K9K728,K9K729

#### 971
STEUERUNGSMODUL AUTOMATIKGETRIEBE "DP0"
K9K729/SANFLT K9K729/FLTDIE

A1 | 0.75 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
B1 | 0.75 | 5BB | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 6
C1 | 0.75 | 5U | + SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
D1 | 0.75 | 5DA | SIGNAL (+) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
A2 | 0.75 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
B2 | 0.75 | 5DM | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 4
C2 | 0.75 | 5W | SIGNAL (+) SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
D2 | 0.75 | 5DB | SIGNAL (-) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
B3 | 1.0 | 5AU | + SEQUENZVENTIL
C3 | 0.75 | 5V | - SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
B4 | 0.75 | 5BC | - DRUCKMAGNETVENTIL 1
B5 | 0.75 | 5DL | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 3
B6 | 1.0 | 5BX | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL ÜBERBRÜCKUNG
A7 | 0.75 | 5DK | - MEHRZWECKSCHALTER > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
B7 | 0.75 | 5AY | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 4
B8 | 0.75 | 5AW | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 2
B9 | 1.0 | 5AZ | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 5
A10 | 0.75 | 5DG | SIGNAL 2 MEHRZWECKSCHALTER
B10 | 0.75 | 5AX | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 3
A11 | 0.75 | 5DH | SIGNAL 3 MEHRZWECKSCHALTER
B11 | 0.75 | 5AV | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 1
A12 | 0.75 | 5DJ | SIGNAL 4 MEHRZWECKSCHALTER
B12 | 1.0 | 5BA | + MODULATIONS-MAGNETVENTIL