R13

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R13
VERBINDUNGSSTECKER HINTEN LINKS/TÜR HINTEN LINKS
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

1 | 1.0 | 34A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
2 | 1.0 | 34B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
3 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
3 | 1.0 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
4 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
4 | 1.0 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
5 | 0.35 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
6 | 0.35 | 87A | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS