261

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06/SSNAV

1 | 0.35 | 34S | SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
2 | 0.35 | 34T | SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
3 | 0.35 | 34U | SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
5 | 0.35 | 34Z | SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
6 | 0.35 | 34V | SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)