247

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 247
ЩИТОК ПРИБОРОВ
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | 153A | СИГНАЛ CAN H РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ
4 | 0.35 | 153B | СИГНАЛ CAN L РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ
7 | 0.35 | 34DR | СИГН. CANH АУДИОСИСТЕМЫ
9 | 0.35 | 34DS | СИГН. CANL АУДИОСИСТЕМЫ
10 | 0.35 | 34GD | СИГНАЛ "ВКЛ.-ВЫКЛ." 1, КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
11 | 0.22 | 32A | СИГН. 2 ДАТЧ. УР. МАСЛА
13 | 0.22 | 32B | СИГН. 1 ДАТЧ. УР. МАСЛА
14 | 0.22 | 41B | - СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА
15 | 0.5 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ