225

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 225
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗ.
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 0.5 | AP43 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР.
4 | 0.35 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
5 | 0.35 | NAM | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО ЛОНЖЕРОНА
6 | 0.35 | 133B | СИГН. CAN H ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
7 | 1.0 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
14 | 0.35 | 133C | СИГН. CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
16 | 0.5 | BP32 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗВУКОВОГО СИГНАЛА