653

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 653
COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE
RAD06/NINAV1 RAD04/SSNAV PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06

16 | 0.22 | 34AT | SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
17 | 0.22 | 34AR | SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
18 | 0.22 | 34AS | SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
19 | 0.22 | 34AQ | SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
20 | 0.22 | 34AU | SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
21 | 0.22 | 34AP | SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
29 | 0.35 | 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
30 | 0.35 | 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1