784

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 784
BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
EBASE/ABLAV CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

A1 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
B1 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
A2 | 0.35 | 39G | COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
B2 | 0.35 | 39H | COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
A3 | 1.4 | 39A | COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
B3 | 1.4 | 39C | COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
A4 | 1.4 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
B4 | 1.4 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
A5 | 1.4 | BP32 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR
B5 | 1.4 | BP32 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR