1337

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 1.0 | 14L | УПР. + БОЛЬШ. СКОРОСТЬ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ., РЕЛЕ ВР.
2 | 0.5 | 14K | УПР. + МАЛАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ., РЕЛЕ ВР.
3 | 1.4 | NAM | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО ЛОНЖЕРОНА
4 | 1.0 | CPD | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА
5 | 1.4 | 3N | + ТОПЛИВНОГО НАСОСА
6 | 1.0 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
7 | 1.0 | LPD | + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
8 | 1.4 | APCB | "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ./ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАЗМЫК.КОНТАКТА ЗАМКА ЗАЖИГ. И РУЛ.КОЛОНКИ
9 | 0.5 | H66P | УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА
10 | 0.35 | AP44 | "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Ч/З ПРЕДОХР.ЭБУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛ.УСИЛИТЕЛЕМ
10 | 0.35 | AP44 | "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Ч/З ПРЕДОХР.ЭБУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛ.УСИЛИТЕЛЕМ
11 | 2.0 | AP43 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР.