1337

| KABELSTRANG MOTOR
K4J730,K4M764

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
K4J730/CHAUFO K4J730/CA,CAREG K4M764/EQGPL

6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
8 | 2.0 | 3BS | STEUERUNG ZÜNDSPULE
9 | 0.5 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
5 | 1.0 | 38R | STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
1 | 1.4 | BP42 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
7 | 0.5 | AP31 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG ELEKTRONISCHES GPL-STEUERGERÄT