662

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 662
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
RAD03/NINAV3

1 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
3 | 0.35 | 46AZ | SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION
6 | 0.35 | 46AD | COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION
7 | 0.22 | 46BL | SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
8 | 0.22 | 46BL | SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
9 | 0.35 | 46BB | SIGNAL CANH NAVIGATION 1
10 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
12 | 0.35 | 46BA | SIGNAL- AUDIO NAVIGATION
15 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
16 | 0.22 | 46BM | SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
17 | 0.22 | 46BM | SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
18 | 0.35 | 46BC | SIGNAL CANL NAVIGATION