662

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 662
STEUERGERÄT NAVIGATIONSSYSTEM
RAD03/NINAV3

6 | 0.35 | 46H | SIGNAL BILDSCHIRM BLAU DISPLAY > STEUERGERÄT
7 | 0.35 | 46BH | - DISPLAY 2
9 | 0.35 | 46BK | - DISPLAY 3
10 | 0.35 | 46Y | STEUERUNG (+) HELLIGKEITSREGELUNG
12 | 0.35 | 58D | SIGNAL EIN/AUS DISPLAY
15 | 0.35 | 46M | + ANZEIGE 1 > STEUERGERÄT
16 | 0.35 | 46N | + ANZEIGE 2 > STEUERGERÄT
2 | 0.35 | 46BG | - DISPLAY 1
3 | 0.35 | 46L | SIGNAL (0 VOLT) VIDEO-DISPLAY > STEUERGERÄT
4 | 0.35 | 46K | SIGNAL BILDSCHIRM ROT DISPLAY > STEUERGERÄT
5 | 0.35 | 46G | SIGNAL BILDSCHIRM GRÜN DISPLAY > STEUERGERÄT