133

| KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR VORNE
X84

#### 133
SCHALTER FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
B84,S84/DD/CPE

A1 | 0.35 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
B1 | 0.35 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
A2 | 0.35 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
B2 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
A3 | 0.35 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
B3 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT