R3

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R3
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/FAHRERTÜR
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT

1 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
2 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
3 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
4 | 0.22 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
5 | 1.4 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
6 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
9 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
10 | 3.0 | A1 | GESCHALTETES PLUS SICHERUNG FENSTERHEBER > RELAIS
11 | 3.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
12 | 0.75 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
13 | 1.4 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
20 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE