R301

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R301
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/INNENLEUCHTE
TN SPRTEL TN PRETEL/EBASE TN PRETEL/EPACK TOELEC/TOELEF

1 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
2 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
3 | 0.35 | 13E | STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > ZEITSCHALTUNG
7 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
8 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
9 | 2.0 | BP93 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SCHIEBEDACH
10 | 2.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS