R4

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R4
РАЗ. ЭЛПРОВ. ПРИБ. ПАН./ПАСС. ДВЕРИ
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT

1 | 1.4 | 22D | УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 2, ПЕР. СТКЛПОД.
2 | 0.5 | 20BK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИРАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ/ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
3 | 0.5 | 20BD | УПР. ЭЛ.ДВИГ. ЗАМКОВ ПЕР./ЗАД. ДВ. ПАСС. НА ОТКР.
4 | 0.22 | 87G | СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
6 | 1.0 | 34E | СИГН. + ПРАВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
7 | 1.0 | 34F | СИГН. - ПРАВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
8 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
11 | 2.5 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
18 | 0.35 | 47C | СИГН. + ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
19 | 0.35 | 47D | СИГН. 0 В ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
20 | 1.4 | 22C | УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 1, ПЕР. СТКЛПОД.