257

| CABLAGE MOTEUR
F9Q804

#### 257
BOÎTIER DE PRÉCHAUFFAGE
TOUT TYPE

1 | 2.5 | 37AB | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 3
2 | 2.5 | 37AC | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 4
3 | 5.0 | BP35 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
6 | 2.5 | 37Z | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 1
7 | 2.5 | 37AA | COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 2
8 | 0.5 | 3FF | COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
9 | 0.5 | 3FY | SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE