319

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 319
TABLEAU COMMANDE CONDITIONNEMENT D''AIR
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | 38LQ | SIGNAL VITESSE 0 GROUPE MOTO-VENTILATEUR
2 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
3 | 0.35 | 15M | COMMANDE- RELAIS LUNETTE DEGIVRANTEE
4 | 0.35 | 15A | COMMANDE TEMOIN LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
5 | 0.35 | NAM | MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE
6 | 0.35 | 38ES | COMMANDE- TEMOIN CONDITIONNEMENT D'AIR
7 | 0.35 | 38LP | COMMANDE MARCHE ARRET CONDITIONNEMENT D'AIR
8 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO