R301

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R301
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/INNENLEUCHTE
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT DG CA,CAREG/SSESP

11 | 0.35 | 107G | + FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
12 | 0.35 | 107H | - FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
13 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
14 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
15 | 0.35 | 13E | STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > ZEITSCHALTUNG
19 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
20 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
21 | 1.0 | BP93 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SCHIEBEDACH
22 | 1.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
1 | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
2 | 0.35 | 14S | SIGNAL SERIELLE LEITUNG REGENSENSOR
3 | 0.5 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
7 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL INNENTEMPERATURFÜHLER
8 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR UND TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSFÜHLER