319

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 319
BEDIENUNGSEINHEIT KLIMAANLAGE
ALLE TYPEN

1 | 4.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
2 | 1.0 | 38AH | STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1
3 | 1.4 | 38AJ | STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 2
4 | 3.0 | 38AK | STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 3
5 | 4.0 | 38AL | STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 4