1076

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F4R770,F4R771

#### 1076
БЛОК ДР. ЗАСЛ. С СЕРВОПРИВОДОМ
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

1 | 0.5 | 3MP | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 1 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
2 | 0.5 | 3MN | +5 В ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
3 | 1.0 | 3AJB | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
4 | 0.5 | 3MQ | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 2 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
5 | 1.0 | 3AJC | УПР. - ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
6 | 0.5 | 3MO | - ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ