1003

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 1003
INTERRUPTEUR SÉLECTEUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE OU ESSENCE
TOUT TYPE

A1 | 0.35 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
B1 | 0.35 | 3RC | SIGNAL MARCHE ARRET GAZ PETROLE LIQUEFIE
A2 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
A2 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
B2 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE