1337

| KABELSTRANG MOTOR
K4M760,K4M761

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
BVA4

1 | 1.0 | BP42 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
5 | 1.0 | 38R | STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
8 | 2.0 | 3BS | STEUERUNG ZÜNDSPULE
9 | 0.75 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
10 | 2.0 | AP4 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE