645

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 645
ZENTRALELEKTRONIK (UCH)
ALLE TYPEN

9 | 0.35 | 20T | STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
11 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
12 | 0.35 | 16A | STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE FRONTSCHEIBE
13 | 0.35 | 26M | STEUERUNG KONTROLLLAMPE "LAUFENDER MOTOR"
14 | 0.35 | 20M | LEUCHTDIODE ZENTRALVERRIEGELUNG
15 | 0.22 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE
16 | 0.35 | 87B | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN RECHTS
17 | 0.35 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
18 | 0.75 | 20BG | SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN
19 | 0.35 | 87A | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS
1 | 0.35 | 26J | STEUERUNG - SICHERHEITS-HALLGEBER
2 | 0.35 | 47Z | SIGNAL AUSSENTEMPERATUR / DISPLAY
3 | 0.35 | 64F | STEUERUNG (+) KONTROLLLAMPE WARNBLINKANLAGE
4 | 0.35 | 26BC | STEUERUNG LEUCHTDIODE ERFASSUNG RENAULT CHIPKARTE
5 | 0.35 | 26X | SIGNAL (-) KUPPLUNG
6 | 0.35 | 20AW | IMPULSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG
7 | 0.35 | 26N | SIGNAL (+) EIN/AUS MOTOR
8 | 0.5 | 87T | SIGNAL SCHALTER 1 RASTE HECKKLAPPE