645

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 645
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | 26J | COMMANDE - CAPTEUR HALL SECURITE
2 | 0.35 | 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR
3 | 0.35 | 64F | COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
4 | 0.35 | 26BC | COMMANDE DIODE ELECTROLUMINESCENTE LOCALISATION BADGE
5 | 0.35 | 26X | SIGNAL- EMBRAYAGE
6 | 0.35 | 20AW | COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
7 | 0.35 | 26N | SIGNAL+ MARCHE ARRET MOTEUR
8 | 0.5 | 87T | SIGNAL CONTACTEUR 1 CRAN PORTE COFFRE ARRIERE
12 | 0.5 | 16A | COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
13 | 0.35 | 26M | COMMANDE TEMOIN MOTEUR TOURNANT
14 | 0.35 | 20M | DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
15 | 0.22 | 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
16 | 0.35 | 87B | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
17 | 0.22 | 87H | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
19 | 0.35 | 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
9 | 0.35 | 20T | COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
11 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
18 | 0.75 | 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES