1337

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT

1 | 1.0 | 14L | COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
2 | 0.5 | 14K | COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
3 | 1.4 | NAM | MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE
4 | 0.5 | CPD | + FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
5 | 1.4 | 3N | + POMPE CARBURANT
6 | 1.0 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7 | 1.0 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
8 | 1.4 | APCB | + APRES-CONTACT PROTEGE/ FUSIBLE VERROU COLONNE CONTACT FERME AU REPOS
9 | 0.5 | H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
10 | 0.35 | AP44 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DIRECTION ASSISTE ELECTRIQUE
10 | 0.35 | AP44 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DIRECTION ASSISTE ELECTRIQUE
11 | 2.0 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE